第十五周作业

1. 堆栈是一种先进先出的数据结构。 (2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.T

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.F



2. 用BCD码进行十进制数的运算所得到的结果就是真值。 (2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.T

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.F



3. 打印机只能连接在计算机的并口上。 (2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.T

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.F



4. 硬盘存储器中扇区的物理位置由柱面号、磁头号和扇区号确定。 (2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.T

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.F



5. 用8位二进制数表示数“- 1”的补码为11111111。 (2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.T

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.F

第十三周作业

1. 软件的功能与硬件的功能在逻辑上是等效的。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



2. 中国的顶层域名是cn。（ ）(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



3. 计算机必须有内存、外存和cache。（ ）(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



4. 对于正数，其原码、反码、补码是相同的。（ ）(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



5. 中央处理器至少具有运算和控制功能，但不具备存储功能。( )(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



6. CPU是计算机的核心部件，它的主要功能是完成程序的存储。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.错误

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.正确



7. 计算机病毒只感染可执行程序。（）(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.T

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.F



8. 计算机网络可分为局域网，城域网和广域网。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.T

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.F



9. 操作系统是高级语言与机器语言的接口。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



10. www.163.com所表示的是域名。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



11. 显示系统包括显示器、显示卡和显示驱动程序。（ ）(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



12. 高档计算机可以直接执行用高级程序语言编写的程序。（ ）(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



13. 软件就是计算机程序的另一说法。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



14. powerpoint软件是一种典型的表格处理软件。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



15. 调制解调器(modem)的功能是对数字信号进行放大处理。( )(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



16. 机器语言是计算机能够直接识别的语言。( )(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



17. 虚拟存储器的主要目的是解决cpu和主存速度不匹配的矛盾。( )(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



18. 所有计算机硬件的指令系统都是一样的。( )(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误 答案：B



19. 任何一个二进制小数都可以用十进制表示。( )(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



20. 汉字的区位码就是机内码。( )(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



21. ip地址是一个32位的二进制数。（ ）(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正确

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.错误



22. 第四代电子计算机使用（）作为硬件逻辑元件。(2.0分)

答案：大规模、超大规模集成电路

**展开**



23. 汉字的（）、（）、（）是计算机用于汉字输入、内部处理、输出三种不同用途的编码。(6.0分)***。***

答案：输入编码或输入码 机内码或内码 字形码或字模码

第十二周作业

1. Internet实现网络互连采用的通信协议是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.TCP/IP

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.IEEE802.x

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.X.25

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.IPX/SPX



2. 计算机网络最突出的优点是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.传送信息速度快

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.共享资源

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.内存容量大

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.运算速度快



3. 世界上最大的网络叫做（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.www

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.Internet

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.Web

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.World Wide Web



4. IP地址与域名（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.没有对应关系

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.是一一对应关系

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.一个IP地址可对应多个域名

D.一个域名可对应多个IP地址



答案：B



5. HTTP是一种（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.域名

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.超文本传输协议

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.程序设计语言

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.网址



6. 为使因特网中的所有计算机主机能互相识别，因特网定义了两种方法来标识网上的计算机，其中之一就是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.HTTP协议

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.IP地址

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.存储器地址

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.计算机编号



第十一周作业

1. 以下哪个操作系统是属于开源软件（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.Windows

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.Mac OS

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.Unix

D.Linux



答案：D



2. 在计算机软件系统中，直接面向硬件并同时为各类软件提供支持的是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.操作系统

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.数据库管理程序

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.实用程序

D.语言处理程序



答案：A



3. 以下软件中，（　）不是操作系统软件。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.Windows XP

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.Unix

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.Microsoft Office

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.Linux



4. 将用高级程序语言编写的源程序翻译成目标程序的程序称（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.编译程序

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.编辑程序

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.诊断维护程序

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.连接程序



5. 下列高级语言中，能用于面向对象程序设计的语言是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.C语言

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.C++语言

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.FORTRAN语言

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.Pascal语言



6. 在计算机内部，一切信息的存取、处理和传递都是以（ ）形式进行的。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.UNICODE码

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.ASCII码

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.十六进制

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.二进制



7. Internet实现网络互连采用的通信协议是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.TCP/IP

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.IEEE802.x

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.X.25

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.IPX/SPX



8. 计算机网络最突出的优点是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.传送信息速度快

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.共享资源

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.内存容量大

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.运算速度快



9. IP地址与域名（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.没有对应关系

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.是一一对应关系

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.一个IP地址可对应多个域名

D.一个域名可对应多个IP地址



答案：B



10. HTTP是一种（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.域名

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.超文本传输协议

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.程序设计语言

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.网址



11. 世界上最大的网络叫做（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.www

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.Internet

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.Web

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.World Wide Web



12. 为使因特网中的所有计算机主机能互相识别，因特网定义了两种方法来标识网上的计算机，其中之一就是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.HTTP协议

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.IP地址

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.存储器地址

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.计算机编号



13. 下面叙述中，正确的是（ ）。(3.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.计算机高级语言是与计算机硬件无关的算法语言。

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.汇编语言程序在计算机中不需要编译，能被直接执行。

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.机器语言程序是计算机能直接执行的程序。

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.低级语言学习、使用难，运行效率也低，目前已完全淘汰。

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifE.程序必须调入内存才能运行。

F.汇编语言是最早的高级语言。



答案：ACE



14. 从下面关于操作系统的叙述中，选出正确的叙述（ ）。(3.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.操作系统是一种系统软件。

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.操作系统是计算机硬件的一个组成部分。

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.操作系统是数据库管理系统的子系统。

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.操作系统可分为批处理、分时处理、实时处理等类型。

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifE.操作系统的作用是控制和管理计算机资源，合理组织工作流程，方便用户使用。

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifF.DOS、Windows、BASIC都是微机上用的操作系统。

答案：ADE

第十周作业

1. 下面四条常用术语的叙述中，有错误的一条是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.光标是显示屏上指示位置的标志

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.读写磁头是既能从磁表面存储器读出信息又能把信息写入磁表面存储器的装置

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.总线是计算机系统中各部件之间传输信息的公共通路

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.汇编语言是一种面向机器的低级程序设计语言，用汇编语言编写的源程序计算机能直接执行



2. L老师存有10000张分辨率为1024×768的真彩（32位）无压缩的珍贵图片，他想将这些图片刻录到光盘上，假设每张光盘可以存放600MB的信息，L老师需要光盘（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.200张

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.100张

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.75张

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.50张



3. 由于磁盘上内圈磁道比外圈磁道短，因此( )。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.内圈磁道存储的信息比外圈磁道少

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.无论哪条磁道存储的信息量均相同，但各磁道的存储密度不同

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.内圈磁道的扇区少，使得它存储的信息比外圈磁道少

D.各磁道扇区数相同，但内圈磁道上每扇区存储的记录信息少



答案：B



4. 微型计算机中的内存条主要是用（ ）存储器构成的。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.DRAM

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.SRAM

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.EPROM

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.EEPROM



5. 下列四条叙述中，正确的一条是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.假若CPU向外输出20位地址，则它能直接访问的存储空间可达1MB

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.PC机在使用过程中突然断电，SRAM中存储的信息不会丢失

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.PC机在使用过程中突然断电，DRAM中存储的信息不会丢失

D.外存储器中的信息可以直接被CPU处理



答案：A



6. CPU中临时存放数据的部件是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.算术逻辑单元

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.存储器

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.控制器

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.寄存器



7. 某硬盘中共有8个盘片，共16个记录面，每个记录面上有2100个磁道，每个磁道分为64个扇区，每个扇区512个字节，则该硬盘的存储容量为（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.590.6MB

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.225MB

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.1050MB

D.1101MB



答案：C



8. 存取速度最快的存储器件是( )。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.外存

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.寄存器

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.缓存

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.内存



9. 存储800个24×24点阵汉字字形所需的存储容量是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.255KB

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.75KB

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.56.25KB

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.28.125KB



10. 负责从内存中按一定的顺序取出各条指令，每取出一条指令，就分析这条指令，然后根据指令的功能产生相应的控制时序的部件是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.运算器

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.控制器

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.存储器

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.寄存器



11. 不同的计算机，其指令系统也不相同，这主要取决于（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.所用的操作系统

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.系统的总体结构

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.所用的CPU

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.所用的程序设计语言



12. 在微机系统中，任何外部设备必须通过（ ）才能实现主机和设备之间的信息交换。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.电缆

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.接口

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.电源

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.总线插槽



13. 计算机内记录数据的最小单位是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.位

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.字节

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.字

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.双字



14. 下列四条关于ASCII码的叙述中，错误的一条是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.每个字符的编码在内存只占一个字节。

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.英文大小写字母的编码不同。

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.每个字符在PC键盘上都有一个键与之对应。

D.部分字符是不可显示（打印）的。



答案：C



15. 在计算机内部，一切信息的存取、处理和传递都是以（ ）形式进行的。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.UNICODE码

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.ASCII码

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.十六进制

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.二进制



16. 某微机有16根地址总线，设其内存地址编码从0000H开始，则其内存储器十六进制数的最大地址编码为（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.10000H

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.10001H

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.1000H

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.FFFFH



17. 32位微机中的32是指该微机（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.运算精度可达小数点后32位

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.能同时处理32位十进制数

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.具有32根地址总线

D.能同时处理32位二进制数位



答案：D



18. 存储器是计算机系统的记忆设备，主要用于（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.存放程序和数据

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.存放软件

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.存放微程序

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.存放程序



19. 计算机软件可分为( )和( )两大类。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.系统软件 编程软件

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.系统软件 应用软件

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.平台软件 底层软件

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.专用软件 办公室软件



20. 数据和程序存储在磁盘上的形式是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.集合

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.记录

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.文件

D.目录



答案：C



21. 下列各叙述中,正确的是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.正数二进制原码的补码是原码本身

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.所有的十进制小数都能准确地转换为有限位二进制小数

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.汉字的计算机机内码就是国标码

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.所有存储器具有记忆能力,其中的信息任何时候都不会丢失



22. MIPS常用来描述计算机的运算速度，其含义是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.每秒钟执行百万条指令

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.每分钟执行百万条指令

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.每秒钟处理百万个字符

D.每分钟处理百万个字符



答案：A



23. 在计算机中能直接与CPU交换数据的是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.RAM、ROM和I/O设备

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.高速缓冲和主存储器

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.随机存储器和外存储器

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.主存储器和辅助存储器



24. 计算机的内存储器，相比于外存储器，其（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.单位价格更便宜

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.存储容量更大

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.存储速度更快

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.信息保存具有非易逝性



25. 关于随机存储器RAM，不具备的特点是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.RAM中的信息可读可写

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.RAM是一种半导体存储器

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.RAM用来存放计算机本身的监控程序

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.RAM中的信息不能长期保存



26. 下面几种微型计算机中的几种总线，其中以串行方式传输数据的是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.处理器总线

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.USB总线

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.PCI总线

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.存储器总线



27. 二进制数“11000101”与”11000101”执行逻辑运算（ ）后，运算结果为”00000000”。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.与

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.与非

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.或

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.异或



28. 将用高级程序语言编写的源程序翻译成目标程序的程序称（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.编译程序

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.编辑程序

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.诊断维护程序

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.连接程序



29. 下列高级语言中，能用于面向对象程序设计的语言是（ ）。(2.0分)

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifA.C语言

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifB.C++语言

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifC.FORTRAN语言

http://cc.scu.edu.cn/G2S/ico/16_ico_right.gifD.Pascal语言

答案：B